1. 使用位示图法
2. 所以寻道顺序是 100->120->30->50->90，一共跨越了 20+90+20+40 个磁道

所以寻道时间 = 170\*1ms=170ms

总旋转延迟 = 4\*5=20ms

读取数据时间为0.4s

所以总共的时间加起来是：170+20+0.4=190.4

1. 使用FCFS，因为不需要考虑寻道时间和旋转延迟